**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система координат МСК -38, зона 3 | | |
| Площадь земельного участка 528 м2 | | |
| Публичный сервитут устанавливается в отношение части земельного участка с кадастровым номером 38:02:030501:7 - 2 м2 | | |
| Публичный сервитут устанавливается в отношение земель собственность, на которые не разграничена –526 м2 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 839232,09 | 3161584,77 |
| н2 | 839235,11 | 3161587,39 |
| н3 | 839228,40 | 3161595,14 |
| н4 | 839234,61 | 3161617,29 |
| н5 | 839243,63 | 3161649,02 |
| н6 | 839252,81 | 3161680,69 |
| н7 | 839260,89 | 3161710,21 |
| н8 | 839257,03 | 3161711,27 |
| н9 | 839248,96 | 3161681,78 |
| н10 | 839239,79 | 3161650,12 |
| н11 | 839230,75 | 3161618,37 |
| н12 | 839223,96 | 3161594,16 |
| н1 | 839232,09 | 3161584,77 |

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь, кв,м, | Цель установления публичного сервитута |
| 528 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства: «Сооружение ВЛИ-0,4 кВ от опоры нового участка ВЛИ до границ земельного участка» |

|  |
| --- |
| **Карта ПС 13 линия.bmp**    **38:02:030501**  **Масштаб 1:2000**  **Условные обозначения:**  **--** граница образуемой части земельного участка (проектные границы публичного сервитута);  -- граница земельного участка;  -- граница кадастрового квартала;  -- контур сооружения «Сооружение ВЛИ-0,4 кВ от опоры нового участка ВЛИ до границ  земельного участка»;  **38:02:030501 –** кадастровый квартал,  38:02:030501:7 – кадастровый номер земельного участка, |